Стандарт описания значений ТТХ

1) Калибр оружия как отдельная строка в таблице с ТТХ не выносится. Калибр указывается в заголовке статьи, например

18,5-мм Карабин Специальный 18,5КС-К

Калибр 18,5КС-К указан в начале заголовка, но при этом карабин использует патрон 12х72, что указано в таблице ТТХ.

2) Правила использования сокращений единиц измерений.

2.1) Для единиц измерений, представленных в СИ, не ставится в конце точка, говорящая о сокращении

мм, м, мин, кг, г …

2.2) Вместо сокращения для единицы времени секунды «с», использовать сокращение «сек».

сек

2.3) Для следующих слов, используемых при описании ТТХ, предусмотрены следующие сокращения с точкой в конце сокращения.

Выстрел (-ов) – выстр.

Патронов – патр.

3) Для написания десятичных дробных чисел используется плавающая запятая, а не точка. Точно можно разделять порядки числе, если в этом есть необходимость (для чисел более, либо равных 100.000).

Масса тела пулемёта 7,5 кг

… живучесть ствола составляет 100.000 выстрелов

4) Для указания промежутков в значениях ТТХ используется дефис, разделённый от чисел пробелами. Внимательно наблюдайте, чтобы дефис не превращался в тире.

Темп стрельбы пулемёта 800 - 900 выстр./мин

5) Для указания примерных значений использовать символ «≈».

Длина пулемёта ≈ 1100 мм

6) Для указания предельных значений использовать предлог «до».

Эффективная дальность до 600 м