**5,8 мм легкий ручной пулемёт QJB-201/QJS-161**

QJB-201 и QJS-161– пулеметы, являющиеся частью новой системы стрелкового вооружения НОАК, куда помимо них входят и QBZ-191. В ручном пулемете QJB-201 используется газоотводную автоматику с коротким ходом газового поршня и ручным газовым регулятором. Газовый регулятор расположен под съемным стволом. Запирание ствола осуществляется поворотным затвором. Пулемет стреляет из открытого затвора только в полностью автоматическом режиме. Имеется возможность использования ленты и магазинов от QBZ-191. Короба для лент матерчатые.

QJS-161 является укороченной версией пулемета QJB-201 и разделяет общие технические решения и детали.

|  |  |
| --- | --- |
| ТТХ | |
| Применяемый боеприпас | 5,8х42 |
| Ёмкость магазина | 30 / 100 / 150 |
| Темп стрельбы | 700 – 800 выст./мин. |
| Вес с магазином без патронов | Менее 5 кг. |
| Общая длина | 900 мм. |
| Тип автоматики | отвод пороховых газов, короткий ход поршня |